


1.


Se necesita permiso ipv6 any any






EL ping ni la búsqueda en el borwser servían antes del troubleshouting









2.


L0




L1





L2






Esta línea debería estar in en cambio de out






Ahora si esta bien




L1 ya no puede conectarse




3.


Podemos acceder desde L0





L1 no puede conectarse




L2 puede conectarse y no debería







Los comandos estaban en el orden equivocado



L2 ya no puede conectarse

